SETCVMonventilatorappropriately

inspiratory sensor pressureO no O I filter 0 0 O expirator sensor

pressure

r

AMAN spirometer BeBe qq.ua e.qq.fi g

J

C e

ARDUINO

LCDDisplay spirometerpatient tidalvolume readingofeach dowewantto makesome sortofcasing

AnyAlerts isnt ventilatingenough a patient WhereisArduinoDisplayplaced itsnotclunky1 allover patient Doesthis require anypower otherthanfromArduino